Меры

пожарной безопасности в жилом секторе

В современном жилище имеется много потенциальных источников пожара: неисправные электроприборы и электросети, перегрузка электросетей, оставленные без присмотра включённые газовые и электрические плиты, бытовая техника, бенгальские огни и петарды, непотушенные окурки и т.п.

К минимизации опасности возникновения пожара по вине человека необходимо, чтобы правила безопасного поведения людей переросли в общую культуру.

1. Меры пожарной безопасности при использовании

электрических устройств

1.1. Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппаратуры, а также за целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров.

1.2. Запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией.

1.3. Запрещается завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и элементами сгораемой отделки.

1.4. Запрещается одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока (ламп, плиток, утюгов и т.п.), особенно в одну и ту же розетку с помощью тройника, т.к. возможна перегрузка электропроводки и замыкание.

1.5. Запрещается закреплять провода на газовых и водопроводных трубах, на батареях отопительной системы.

1.6. Запрещается соприкосновение электропроводов с телефонными и радиотрансляционными проводами, радио- и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений.

1.7. Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники, которые после использования следует отключать от розетки.

1.8. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги.

1.9. Запрещается применение самодельных электропредохранителей (пробки, "жучки").

1.10. Необходимо помнить, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих контактов электрических проводов.

1.11. Признаки неисправности электропроводки:

горячие электрические вилки или розетки;

сильный нагрев электропровода во время работы электротехники;

звук потрескивания в розетках;

искрение;

запах горящей резины, пластмассы;

следы копоти на вилках и розетках;

потемнение оплеток электропроводов;

уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора.

1.12. Необходимо запрещать детям трогать руками или острыми предметами открытую электропроводку, розетки, удлинители, электрошнуры, а также включать электроприборы, электротехнику в отсутствие взрослых.

1.13. Электрические розетки целесообразно оборудовать заглушками.

1.14. Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены на подставки из негорючих материалов.

1.15. Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно высокотемпературные нагревательные приборы: электрочайники, кипятильники, паяльники и электроплитки.

1.16. Запрещается пользоваться электроприборами с открытыми спиралями во взрывоопасных зонах (в местах хранения и использования бензина, препаратов в аэрозольных упаковках).

1.17. Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, пластмассовые плафоны, деревянные детали мебели и пр.) ни при каких условиях не касались нагретых поверхностей электроприборов.

1.18. Запрещается накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами.

1.19. Запрещается оставлять включенным электрообогреватель на ночь, тем более рядом с постелью или другими горючими предметами.

1.20. При покупке электрообогревателя необходимо убедиться, что он оборудован системой аварийного выключения (на случай его перегрева или падения).

1.21. При включении обогревателей необходимо стараться по возможности не использовать удлинители. В противном случае нужно убедиться, что расчётная (номинальная) мощность удлинителя не меньше мощности электроприбора.

1.22. Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы.

1.23. Нельзя оставлять работающий телевизор без присмотра.

1.24. При эксплуатации телевизора необходимо выполнять следующие требования:

не устанавливайте телевизор там, где он плохо проветривается (охлаждается), т.е. вблизи отопительных приборов, в мебельной стенке и пр.;

не закрывайте вентиляционные отверстия в задней и нижней частях корпуса;

при установке телевизора обязательно предусмотрите возможность быстрого и безопасного отключения его вилки от розетки, не устанавливайте его вплотную к легкогорючим материалам (тюль, занавеси, гардины и пр.);

в случае возникновения неисправности срочно отключите телевизор от сети, вызовите специалиста;

после выключения телевизора тумблером (кнопкой) выньте вилку шнура из розетки, тогда он будет полностью обесточен;

уходя из дома, не оставляйте телевизор в "режиме ожидания", т.к. этот режим не является пожаробезопасным. Нужно полностью обесточить прибор (см. предыдущий пункт);

регулярно очищайте телевизор от пыли.

2. Меры пожарной безопасности при пользовании

газовыми приборами

2.1. Запрещается включать газовые приборы и пользоваться ими детям и лицам, не знакомым с устройством этих приборов.

2.2. При запахе газа нужно прекратить пользоваться газовыми приборами (выключить).

2.3. Обнаружение места утечки газа из газопроводов, баллонов или газовых приборов производится специалистами только с помощью мыльного раствора (пены). Во избежание взрыва категорически запрещается использование огня.

2.4. При ощущении в помещении запаха газа во избежание взрыва нельзя зажигать спички, зажигалки, пользоваться электровыключателями, входить с открытым огнем или с сигаретой.

2.5. Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе его надо закрыть, тщательно проветрить помещение, и только после этого можно зажигать огонь. В случае утечки газа в результате повреждения газовой сети или приборов пользование ими необходимо прекратить, проветрить помещение и немедленно вызвать аварийную газовую службу по телефону 04.

2.6. Газовую плиту необходимо содержать в чистоте, не допускать её загрязнения. Корпуса горелок и их колпачки следует регулярно промывать теплой мыльной водой.

2.7. Расстояние от газовой плиты до стены (перегородки) должно быть не менее пяти сантиметров, при расположении плиты у горючей стены или перегородки их обивают сталью по листовому асбесту толщиной 3-5 мм.

3. Меры пожарной безопасности при пользовании печным отоплением

3.1. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям.

3.2. Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымоходов, отремонтировать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также побелить на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы.

3.3. Ремонт, очистку и профилактический осмотр печей должен производить квалифицированный печник.

3.4. Дымовая труба печи при проходе через чердачные или междуэтажные перекрытия должна иметь утолщение кирпичной кладки (разделку) в 25 см с дополнительной изоляцией асбестом или 38 см без изоляции (у дымохода котла водяного отопления 51 см). Утолщение кирпичной кладки должно быть во всех случаях и у стенок печи, если печь примыкает (или находится близко) к деревянным элементам здания.

3.5. Печь также не должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам. Между ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту.

3.6. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент.

3.7. Запрещается использовать для дымоходов керамические, асбестоцементные и металлические трубы, а также устраивать глиноплетёные и деревянные дымоходы. Для этих целей должен применяться специальный огнеупорный кирпич.

3.8. У печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и предтопочный металлический лист, прибитый к деревянному полу, размером 50х70 см без дефектов и прогаров.

3.9. В зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, печи рекомендуется топить 2-3 раза в день, продолжительностью не более 1,5 часа.

3.10. Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м от топящейся печи. Ставить их вплотную можно спустя 4-5 часов после окончания топки.

3.11. Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печкой, также нельзя подсушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки белье.

3.12. Нельзя выбрасывать горячие угли, шлаки или золу вблизи строений на сухую траву. Для этого должны быть специально отведенные места, где всё выгребаемое из топок заливается водой.

3.13. Прекращать топить печи в зданиях и сооружениях необходимо не менее чем за 2 часа до окончания работы. В детских учреждениях с дневным пребыванием детей топить печи следует заканчивать не позднее, чем за час до прибытия.

3.14. Вечером топить печи необходимо прекращать за 2 часа до сна.

3.15. При эксплуатации печного отопления запрещается:

оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

топить углём, коксом, газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

использовать дрова, превышающие размер топки;

использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

использовать печи без противопожарной разделки (отступки).

4. Особенности поведения людей при пожаре в многоэтажном здании

4.1. При эвакуации из многоэтажного здания в случае возникновения загорания необходимо знать особенности распространения горения в подобных сооружениях.

4.2. Пожары в многоэтажных зданиях характеризуются быстрым распространением огня снизу, вверх по горючим предметам и внутренней отделке коридоров и помещений, а также через оконные проёмы.

4.3. Основными путями распространения огня и дыма являются лестничные клетки, шахты лифтов, каналы для различных коммуникаций, не плотности в перекрытиях.

4.4. Анализ пожаров, а также натурные испытания по изучению скорости и характера задымления зданий показывают, что скорость движения дыма в лестничной клетке составляет 7-8 м/мин. При возникновении пожара на одном из нижних этажей уже через 5-6 минут задымление распространяется по всей высоте лестничной клетки и уровень задымления таков, что находиться в лестничной клетке без средств индивидуальной защиты органов дыхания невозможно. Одновременно происходит задымление помещений верхних этажей, особенно расположенных с подветренной стороны. Ухудшение видимости, паника, токсичное воздействие продуктов горения могут привести к гибели людей, Нагретые продукты горения, поступая в лестничную клетку, повышают температуру воздуха. Установлено, что уже на 5-й минуте от начала пожара температура в лестничной клетке, примыкающей к месту пожара, достигает 120-140°С, что значительно превышает предельно допустимое значение для человека (60°С).

4.5. По высоте лестничной клетки в пределах двух-трех этажей от того уровня, где возник пожар, создается как бы тепловая подушка с температурой 100-150°С, преодолеть которую без средств индивидуальной защиты невозможно.

4.6. При отсутствии горизонтальных преград на фасаде здания пламя из оконного проёма через 15-20 минут от начала пожара в помещении может распространиться вверх по балконам, лоджиям, оконным переплётам, воспламеняя горючие элементы строительных конструкций и предметы обстановки в помещениях вышерасположенного этажа.

4.7. Каждый жилец многоэтажного здания должен знать основы пожарной защиты здания и действия при возникновении пожара.

4.8. Главную опасность при пожаре представляет дым, который может быстро распространиться на верхние этажи.

4.9. Распространению дыма по этажам и квартирам препятствуют уплотняющие резиновые прокладки в притворах дверей и доводчики (пружины на дверях коридоров и лестничных клеток).

4.10. В случаях, когда выход из квартиры невозможен вследствие высокой температуры или сильного задымления, необходимо воспользоваться металлическими пожарными лестницами, установленными на балконах, начиная с 4-го этажа.

4.11. Лифты не являются средством эвакуации людей при пожаре. После спуска на первый этаж их отключают.

4.12. Каждый жилец многоэтажных зданий должен:

следить за наличием и исправностью уплотняющих прокладок в притворах квартирных дверей;

постоянно держать свободным доступ к люкам на балконах, а в зимнее время очищать их от снега и льда;

не закрывать на замки и запоры двери коридоров;

следить, чтобы двери лестничных клеток, лифтовых холлов и их тамбуров имели устройства самозакрывания;

не хранить вещи в коридорах, на балконах и лоджиях;

не заменять на переходных балконах и лоджиях легкие перегородки между секциями на капитальные;

не устраивать на лестничных клетках кладовые.

4.13. В случае пожара или появления дыма необходимо:

НЕМЕДЛЕННО сообщить по телефону 01, 101 или 112;

до прибытия пожарных принять меры по эвакуации людей;

сообщить о пожаре соседям по лестничной площадке;

приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

4.14. При задымлении здания необходимо:

если концентрация дыма не позволяет покинуть здание – закрыться в квартире, заложить щели в дверях влажными тряпками;

в случае поступления дыма в квартиру – выйти на балкон, лоджию, прикрыв за собой балконную дверь;

ожидать помощи, привлекая к себе внимание прибывших пожарных-спасателей.

4.15. При пожаре на балконе необходимо:

позвонить в пожарную охрану;

тушить загорание любыми подручными средствами, т.к. огонь в подобных случаях быстро распространяется в квартиры верхних этажей;

если справиться с загоранием не удалось, закрыть балконную дверь и покинуть квартиру.

4.16. При пожаре в кабине лифта необходимо:

при первых признаках загорания в кабине или шахте лифта немедленно сообщите диспетчеру, нажав кнопку "Вызов" в кабине. Если лифт движется, не останавливайте его сами, дождитесь остановки. Выйдя из кабины, заблокируйте двери, чтобы никто не смог вызвать лифт.

4.17. Необходимо помнить, что угарный газ (СО) является наиболее опасным из летучих компонентов продуктов горения, выделяющихся при термическом разложении любых органических материалов. Угарный газ распространяется вместе с дымом и не оседает (не абсорбируется) на стенах и окружающих предметах, практически не поглощается (не абсорбируется) водой. Отравление угарным газом возможно даже в тех помещениях, которые находятся довольно далеко от места горения. При защите от угарного газа, также как и от углекислого (СО2), нельзя надеяться на респиратор "Лепесток" или слой влажной ткани, как рекомендуют довольно часто. Толстый слой влажной ткани (например, махровое полотенце) успешно задерживает частицы дыма и поглощает агрессивные вещества, такие, как альдегиды, оксиды серы и азота, кислотные и щелочные пары (галогеноводороды, аммиак и др.), но для защиты от угарного газа требуются специальные средства защиты.

5. Актуальные системы безопасности жилища

5.1. Автономные пожарные извещатели.

Современные требования пожарной безопасности возлагают ответственность за противопожарное состояние на собственников зданий, сооружений и помещений. Пожарные извещатели являются необходимой частью автоматических систем пожарной сигнализации и многократно помогали и помогают своевременно принять меры при возникновении пожара или при задымлении. Поддерживаемые в работоспособном состоянии современные технические средства пожарной сигнализации неоднократно спасали жизни людей и имущество, а здания и сооружения от полного уничтожения огнём.

Наиболее распространенным является автономный дымовой пожарный извещатель.

Автономный датчик дыма предназначен для обнаружения дыма в жилых помещениях ещё в начальной стадии возникновения пожара и подачи звукового сигнала для оповещения людей при помощи встроенной сирены.

Пожарные извещатели следует применять в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм пожарной безопасности, технической документации и с учётом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения.

5.2. Огнетушители.

Основная задача огнетушителя – тушение или ограничение распространения пламени на начальной стадии возникновения пожара при помощи специального огнетушащего вещества, в качестве которого могут выступать пена, вода, различные порошкообразные химические вещества или инертные газы.

Огнетушитель может быть ручным (массой до двадцати килограммов), передвижным (массой от двадцати до четырёхсот килограммов) и стационарным. Последний тип устанавливается в местах наиболее вероятного возникновения пожара. Передвижные модели размещаются на специальных тележках, что облегчает их перемещение к месту возгорания. Ручные модели окрашиваются в хорошо заметный красный цвет и обычно снабжаются раструбом для лучшего рассеивания огнетушащего вещества.